**ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ**

Στον κάτωθι Πίνακα Συμμόρφωσης (Πίνακας 4) ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος δικτυακής αποθήκευσης NAS.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ 4**

| **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος παράδοσης (ημερολογιακές ημέρες) | **≤30** |  |  |
| **ΤΕΧΝΙΚΑ** |  |  |  |
| Αριθμός Πυρήνων Επεξεργαστή | ≥ 4 |  |  |
| Μέγεθος Προσφερόμενης Μνήμης DDR4 (GB) | ≥ 4 |  |  |
| Αριθμός θέσεων για σκληρούς δίσκους | ≥ 4 |  |  |
| Αριθμός προσφερόμενων δίσκων | ≥ 4 |  |  |
| Υποστήριξη δίσκων SSD | ΝΑΙ |  |  |
| Αποθηκευτικό μέγεθος προσφερόμενων δίσκων (ΤΒ) | ≥ 2 |  |  |
| Συνολικό Αποθηκευτικό μέγεθος προσφερόμενων δίσκων πριν την εφαρμογή πολιτικής RAID (ΤΒ) | ≥ 18 |  |  |
| Υποστήριξη RAID | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος RAID (0,1,5,10) / JBOD | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων | Btrfs, EXT4, EXT3, FAT,NTFS |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου DLNA | NAI |  |  |
| Λειτουργία Cloud Access | NAI |  |  |
| Θύρες Ethernet | ≥ 2 |  |  |
| Ταχύτητα Θύρας Ethernet 1000 Mbps ή ανώτερο | NAI |  |  |
| Θύρα επικοινωνίας USB 3.0 | ≥ 1 |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα (εφόσον απαιτείται) | NAI |  |  |
| Τροφοδοσία συστήματος Κατ’ ελάχιστον Dual, Hotplug, Redundant Power Supply, Power Recovery, Scheduled Power On/Off, Wake on LAN/WAN | NAI |  |  |