**Τμήμα 5**

**Προμήθεια σταθεροποιητών ρεύματος (UPS)**

**CPV: 31154000-0 “Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος”,**

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 5**

**Τεχνικές απαιτήσεις για UPS 1 (server room 6ου ορόφου)**

| **A/A** | **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Line-interactive | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς εξόδου: ≥1,5 kVA | ΝΑΙ |  |  |
|  | interface ports: RJ-45, USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | πρίζες AC ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάρκεια μπαταρίας: ≥10 min | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης (ημερολογιακές ημέρες) | ≤45 |  |  |

**Τεχνικές απαιτήσεις για UPS 2**

| **A/A** | **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Line-interactive | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς εξόδου: ≥700 VA | ΝΑΙ |  |  |
|  | interface ports: USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | πρίζες AC ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάρκεια μπαταρίας: ≥10 min | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης (ημερολογιακές ημέρες) | ≤45 |  |  |