**Τμήμα 6**

**Προμήθεια επιτραπέζιας συσκευής προβολής**

**CPV: 31518100-1 “Προβολείς”,**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 6**

**Τεχνικές απαιτήσεις για επιτραπέζια συσκευή προβολής (projector)**

| **A/A** | **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Η προσφερόμενη συσκευή προβολής να είναι καινούρια, αμεταχείριστη και σύγχρονης τεχνολογίας, να κυκλοφορεί στην αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής της. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία προβολής 3LCD ή DLP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Aspect ratio 16:9 ή 16:10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη ανάλυση ≥1920 x 1080 pixels | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος προβολής (διαγώνιος) 50” – 300” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: VGA (D-sub 15), HDMI, Είσοδος ήχου, USB 2.0 Τύπου A, LAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διόρθωση keystone: κατακόρυφη ±30ο ή μεγαλύτερη, οριζόντια ±20ο ή μεγαλύτερη, αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίθεση ≥15000:1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινότητα ≥3000 lumens | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τηλεχειρισμός | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίπεδο θορύβου (σε κανονική λειτουργία) ≤37 dba | ΝΑΙ |  |  |
|  | χρόνος λειτουργίας λάμπας (σε κανονική λειτουργία) ≥4000 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης (ημερολογιακές ημέρες) | ≤45 |  |  |