**ΤΜΗΜΑ 2ο**

**Προμήθεια ειδικών συσκευών πληροφορικής για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (συσκευές back up)**

**“Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών” - CPV: 30233100-2**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

| **Α/Α** | **Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | **ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Δικτυακή Συσκευή τύπου NAS | **NAI** |  |  |
|  | Αποθηκευτικό Σύστημα (File Server)  | **NAI** |  |  |
|  | Αριθμός Τεμαχίων  | **1 τεμάχιο** |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο  | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Αριθμός Πυρήνων Επεξεργαστή  | **≥ 4** |  |  |
|  | Μέγεθος Προσφερόμενης Μνήμης (GB)  | **≥ 2** |  |  |
|  | Αριθμός θέσεων για σκληρούς δίσκους  | **≥ 4** |  |  |
|  | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων  | **≥ 4** |  |  |
|  | Αποθηκευτικό μέγεθος προσφερόμενων δίσκων (ΤΒ) | **≥ 6** |  |  |
|  | Συνολικό Αποθηκευτικό μέγεθος προσφερόμενων δίσκων (ΤΒ) | **≥ 18** |  |  |
| 2.7 | Υποστήριξη Raid | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.8 | Τύπος Raid (0,1,5 / JBOD) | **NAI** |  |  |
| 2.9 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου DLNA  | **NAI** |  |  |
| 2.10 | Λειτουργία Cloud Access  | **NAI** |  |  |
| 2.11 | Θύρες Ethernet  | **≥ 1** |  |  |
| 2.12 | Ταχύτητα Θύρας Ethernet 10/100/1000 Mbps ή ανώτερο | **NAI** |  |  |
| 2.13 | Θύρα επικοινωνίας USB 3.0  | **≥ 1** |  |  |
| 2.14 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | **≥ 2** |  |  |